VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="0.968" integral="176.820" differential="29.470" />
   <temperature selftune="298.150" min="248.150" max="348.150" />
   <vta type="2" sensor="2" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="400.000" min="350.000" max="450.000" />
   <pics checksum="" name=" PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z SP" />
   <checksum value="41BC6EFD" />
</pid_settings>
